Documentation technique du softphone sur STA

1-configuration wifi toip-sio

2-récupération dossier partagé depuis l’ordinateur sur la VM du fichier d’installation de ZOIPER

3-installation de ZOIPER sur la VM

4-connexion avec le login : numéro de téléphone @ adresse ip serveur asterisk

Mdp : 1234